**Вопросы по ливневой канализации.**

**город Череповец**

**1. Производственный блок**

**1.1. Проводилась ли инвентаризация и паспортизация сетей, в каком объеме**

Бухгалтерская инвентаризация сетей проводилась полностью в 2016 году

**1.2. К какому виду имущества отнесены сети (движимое/недвижимое)**

Сети ливневой канализации отнесены к недвижимому виду имущества

**1.3. Проводятся ли мероприятия по очистке поверхностных сточных вод (установка очистных сооружений, в каком объеме)**

В соответствии с «Планом водоохранных мероприятий по модернизации хозяйственно-бытовой канализации на 2009-2020гг» МУП «Водоканал» проводит мероприятия по переключению ливневых выпусков в сеть хозяйственно-бытовой канализации. В период с 2009г. по 2017 г предприятием выполнены работы по переключению 32 выпусков из 35, что составляет 91% от общего объема выпусков. 62 % от общего объема ливневых сточных вод проходят полную очистку и обеззараживание на очистных сооружениях канализации.

**1.4. Примерный срок разработки НДС, получения решения на водопользование**

МУП «Водоканал» имеет проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов для сточных вод, отводимых через систему ливневой канализации, срок действия до 19 августа 2020года и имеет решение о предоставлении водного объекта в пользование № 35—08.01.02.004-Х-РСВХ-Т-2015-02956/00 до 18.06.2020 года.

**2. Финансово-экономический блок**

**2.1. Наличие инвестиционных программ и срок их действия**

Действует одна инвестиционная программа МУП “Водоканал” по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Череповца на 2017-2019 гг., утверждена приказом № 392-р от ДТЭК и ТР по Вологодской области.

**2.2. Основные мероприятия инвестиционной программы**

Основным мероприятием инвестиционной программы на 2017-2019гг. по ливневой канализации является переключение ливневых выпусков.

**2.3. Размер тарифа на прием и транспортировку дождевых вод:**

с 01.01.2017г. 14,30 руб. (без НДС) за 1 куб.м.;

с 01.07.2017г. 14,90 руб. (без НДС) за 1 куб.м.

**2.4. Перечень расходов, учтенных при формировании тарифа:**

- фонд оплаты труда,

 - начисления на ФОТ,

- амортизация,

- текущий ремонт, в т.ч. содержание и ремонт ППС,

- капитальный ремонт,

- электроэнергия,

- охрана труда, связь, почтово-телеграфные расходы,

- услуги СЭС, расходы будущих периодов,

- прочие (химанализ вод, определение количества осадка),

- вывоз мусора,

- плата за негат. воздействие окружающей среде,

- общехозяйственные расходы.

**2.5. Срок регулирования при первоначальном установлении тарифа:**

Согласно Постановления от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» при первом применении метода индексации регулирования тарифов тарифы устанавливаются на срок не менее 3-х лет.

**3. Работа с абонентами**

**3.1. Возможность и порядок заключения договоров и выставления счетов за прием поверхностных сточных вод управляющим организациям по многоквартирным жилым домам, а также собственникам частных жилых домов**

Населению счета за прием поверхностных сточных вод не выставляются, соответственно договора не заключаются.

**3.2. Возможность и порядок заключения договоров и выставления счетов за прием поверхностных сточных вод собственникам нежилых помещений в многоквартирных жилых домах**

С собственниками нежилых помещений в многоквартирных домах заключаются договора и выставляются счета за прием поверхностных сточных вод на основании площади занимаемого помещения.

**3.3 Порядок выявления абонентов, осуществляющих сброс поверхностных сточных вод с земельных участков (как документально оформляется факт неорганизованного сброса поверхностных сточных вод с земельного участка абонента для понуждения его к заключению договора)**

Порядок выявления абонентов, осуществляющих сброс поверхностных сточных вод с земельных участков в стадии разработки.

**3.4. Порядок взаимодействия с абонентами по вопросу получения, корректировки и проверки информации по площадям и типам поверхностей земельных участков абонента, с которых осуществляется сброс поверхностных сточных вод**

По договору абонент обязан уведомить МУП «Водоканал» об изменении площадей и типов поверхностей земельных участков. Абонент предоставляет документы, на основании которых вносятся поправка в договор и в программу для выставления счетов по новым данным.

**3.5. Возможность и порядок понуждения абонента к предоставлению информации по площадям и типам поверхностей земельных участков для заключения договоров на прием поверхностных сточных вод (при отказе абонента предоставить необходимую для расчета информацию)**

В силу действующего законодательства абонент обязан предоставить информацию по площадям и типам поверхностей земельных участков. В случае не предоставления информации возможно обращение в суд с целью понуждения.

**3.6. Каким образом организован производственный контроль абонентов в части качества очистки сточных вод? Объем показателей, по которым ведется контроль? Какой нормативной базой руководствуются**

Контроль сточных вод абонентов проводится аккредитованной лабораторией в соответствии с «Программой контроля состава и свойств сточных вод абонентов». Перечень показателей и нормативы сброса по составу сточных вод утверждены постановлением мэрии №3537 от 01.07.2014г.

**3.7. Порядок выдачи ТУ на подключение к сетям дождевой канализации, форма запроса на получение ТУ**

Для получения технических условий и условий подключения по объекту к централизованной системе водоотведения, а также для заключения договоров о подключении в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83, а также Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. №644, необходимо предоставить в МУП «Водоканал» следующий пакет документов:

- для получения технических условий

1. Наименование лица, направляющего запрос, его местонахождение и почтовый адрес.
2. **Нотариально заверенные копии** учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос.
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка).
4. Информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства.
5. Информацию о разрешенном использовании земельного участка.
6. Информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку.
7. Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей водопровода и канализации, а также виды подключаемых сетей.
8. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации).
9. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

- для заключения договоров о подключении и получения условий подключения:

1. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
2. **Нотариально заверенные** копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
3. Ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта.
4. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты.
5. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта.
6. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод.
7. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения.
8. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

Приложение:

- заявка на технические условия на 2л. в 1 экз.;

- заявка на условия подключения на 1 л. в 1 экз.